拉萨海关缉私局2026年数字化单警装备配套工作站采购项目需求书
一、实质性要求

海关总署缉私局扁平化指挥调度系统接入证明材料，如海关总署缉私局扁平化指挥调度系统建设方或承建方或运维方出具的对接证明。
二、核心技术及功能要求
（一）架构安全与国产化要求。

1．自主可控架构：设备须采用全国产化软硬件架构，处理器至少8核架构，全自主ARM国产主板，无海外芯片模组；操作系统要求设备预装国产操作系统，原厂正版授权，提供系统授权证明，禁止Windows、Linux境外发行版等非国产操作系统。（响应文件中需提供国产化证明材料或证明）
2．供电规格：宽电压输入，支持85-264VAC交流供电，适配不同办案场所供电环境。
（二）采集与充电一体化功能。

3．多通道并发：具备至少8路终端同时接入能力，单通道同时支持终端自动充电、数据高速采集、设备校时。数据采集性能满负荷全部通道同时工作条件下，单路执法记录仪平均采集速率不低于8MB/s，保障大批量执法视频快速归集。
4．自动化作业：设备接入后须实现全自动运行，包括自动识别设备、自动充电、自动校时、高速归集音视频/照片/日志数据，全过程无需人工干预。
（三）智能数据管理系统。

5．数据处理：支持采集数据的自动校验、完整性检查；支持缩略图预览、多条件组合检索及批量导出功能，具备刻录功能或配备国产化刻录设备，便于民警导出音视频资料。
6．审计与权限：具备分级账号权限管理体系；系统操作日志须全程留痕，不可篡改，满足执法规范化要求。

7．数据清空：支持自定义本地存储数据留存周期，到期自动清理，也支持管理员手动授权清空，所有清空操作留痕备查。
（四）硬件设计与可靠性。

8．机身设计：采用轻量化、紧凑型机身设计，节省空间；自带一体化触控显示屏，集成于设备机身，无需外接显示器，屏幕集成操作界面，可视化展示每一路采集通道状态、采集进度、设备在线状态。
9．稳定性：须带散热风道，支持7×24小时长时间满负荷采集稳定运行无过热。
10．部署灵活：既支持固定点位部署，也支持外勤临时移动使用。
（五）兼容性与扩展性。

11．广泛适配：须无缝适配现有在用的数字化单警装备型号为PTMZ01，实现即插即用，无需安装额外驱动。

12．开放接口：提供开放的SDK开发包与文档，支持二次开发对接。
（六）存储与维护。

13．存储配置：标配不低于500GB国产固态硬盘；标配不低于8TB容量的存储硬盘。
14．维护便捷：硬盘须支持快速拆装设计，无需拆机即可快速拆装更换硬盘，便于数据迁移、售后维护。
（七）数量

15．4台数字化单警装备配套工作站。
三、供货及实施要求

1．正品保证：产品须为全新原厂正品，严禁提供翻新机、组装机或试用机。

2．样机测试：标后 10 日内送测样机；样机实测不符合比选文件及响应文件技术参数的或逾期未提交样机的，自愿放弃中标资格，我方可按候选人排名依次替补中标单位。（响应文件中需提供承诺函并盖公章）
3．交付时效：合同签订后，须在15日内完成全部设备的供货、安装与调试。

4．安装调试：须派专业人员完成整机安装、系统激活、功能调试、通道压力测试及权限配置，确保所有功能指标达到验收标准。

5．培训服务：提供实操培训服务，确保用户熟练掌握设备操作、日常维护及基础故障排查技能。
四、售后质保要求

1．质保期限：提供不少于三年的整机原厂免费质保服务。

2．质保范围：质保期内非人为损坏硬件故障，免费更换配件、维修，不收取配件费、服务费。
3．技术支持：7×24小时技术热线支持，接到报修通知后2小时内响应，24小时内完成故障检测与排除；如故障不能在48小时内修复，免费提供同等型号的备用产品替换。（响应文件中需提供承诺函并盖公章）。
4．终身服务：质保期满后，须提供终身成本价维修及耗材供应服务，不得随意停止技术支持。
五、其他合规性要求

1．无隐形消费：所有设备及配套软件均为国产化自主可控体系，无第三方收费插件、无数据条数限制、无年度授权费用。

2．数据安全：满足公安执法数据保密相关管理规定，不具备数据上传第三方后台、无外网强制联网功能，支持本地离线独立运行。
